**ICON**

|  |  |
| --- | --- |
| **Type** | Bicylindre en L, distribution Desmodromique, 2 soupapes par cylindre et refroidissement par air |
| **Cylindrée** | 803 cc |
| **Puissance** | 73 cv (53,6 kW) @ 8.250 tr/min |
| **Couple** | 65.2 Nm @ 7,000 tr/min |
| **Cadre** | Cadre treillis tubulaire en acier |
| **Suspension avant** | Fourche inversée Kayaba de 41 mm |
| **Pneu avant** | Pirelli MT 60 RS 110/80 R18 |
| **Suspension arrière** | Amortisseur arrière Kayaba, réglable en précharge |
| **Pneu arrière** | Pirelli MT 60 RS 180/55 R17 |
| **Frein avant** | Disque de Ø330 mm, étrier radial à 4 pistons avec ABS de virage Bosch de série |
| **Frein arrière** | Disque de Ø245 mm, étrier flottant à 1 piston avec ABS de virage Bosch de série |
| **Poids à sec** | 170 kg |
| **Poids en ordre de marche** | 185 kg |
| **Hauteur de selle** | 795 mm  810 mm avec l'option selle haute 780 mm avec l'option selle basse |
| **Capacité de réservoir** | 13,5 l |
| **Équipement de sécurité** | Modes de conduite, modes de puissance, ABS de virage, Traction Control Ducati, Daytime Running Light |
| **Équipement de série** | Écran TFT couleur 4.3", accélerateur éléctronique Ride-by-Wire, système full LED lighting, clignotants à led, prise USB en dessous la selle |
| **Pré-équipement** | Système Multimédia Ducati, Ducati Quick Shift |
| **Émission de CO2 et consommation\***  **Prix** | Norme Euro 5 - Émissions CO2 120 g/km - Consommation 5.2 l/100 km  A partir de 11.190 € Ducati Red / ’62 Yellow |

