

**Hypermotard 950**

**Bicylindre en L à distribution Desmodromique, 4 soupapes par cylindre et refroidissement liquide**

CYLINDREE

937cc – Moteur Testastretta 11°

PUISSANCE

114cv @ 9000 trs/min

COUPLE

96 Nm @ 7250 trs/min

ALIMENTATION

Injection électronique et Système Ride by Wire

EMBRAYAGE

Multidisque à bain d'huile avec commande hydraulique, système assisté antidribble

SUSPENSION AVANT

Fourche inversée réglable Marzocchi de 45 mm

SUSPENSION ARRIERE

Amortisseur Sachs entièrement réglable. Monobras en aluminium

FREINAGE

ABS de Courbe - 2 disques 320mm - Etriers 4 pistons radiaux

PNEUMATIQUES

Pirelli Diablo Rosso III

JANTES

Jantes en alliage léger

RESERVOIR

14.5L

HAUTEUR DE SELLE

870mm

POIDS

à sec : 178 kg / en ordre de marche : 200kg

EQUIPEMENT DE SERIE

Ecran couleur TFT, ABS de Virage Bosch Evo + Antipatinage DTC Evo. Ducati Wheelie Control Evo, Modes de conduite, Modes de puissance. Indicateur de rapport engagé. Prise USB. DRL (feux de jour à Led)

ENTRETIEN

Révision simple: 15 000 km ou 12 mois. Contrôle du jeu aux soupapes : 30 000 km

GARANTIE

24 mois, kilométrage illimité

COLORIS

Rouge

**PRIX PUBLIC CONSEILLE (TTC) : 12 550 €**

Transport et mise en route compris, carte grise en sus