Panigale V2 S

|  |  |
| --- | --- |
| **MOTEUR**  | Moteur Ducati V2 : V2 à 90°, 4 soupapes par cylindre, système de distribution variable à l’admission, refroidissement liquide |
| **CYLINDRÉE** | 890 cc |
| **PUISSANCE** | 88kW (120 ch) à 10 750 tr/min |
| **COUPLE** | 93,3 Nm (69 lb-pi) à 8 250 tr/min |
| **CADRE** | Monocoque Aluminium |
| **SUSPENSION AVANT** | Fourche Öhlins NIX30 43 mm avec traitement TiN, entièrement réglable |
| **PNEU AVANT** | Pirelli Diablo Rosso IV 120/70 ZR17 |
| **SUSPENSION ARRIÈRE**  | Mono-amortisseur Öhlins entièrement réglable. Bras oscillant en aluminium |
| **PNEU ARRIÈRE** | Pirelli Diablo Rosso IV 190/55 ZR17 |
| **FREIN AVANT** | 2 disques semi-flottants de 320mm, étriers Brembo Monobloc M50 à montage radial avec ABS Bosch Cornering |
| **FREIN ARRIÈRE** | Disque de 245 mm, étriers à 2 pistons avec Bosch Cornering ABS |
| **POIDS EN ORDRE DE MARCHE SANS CARBURANT** | 176 kg  |
| **HAUTEUR DE SELLE** | 837 mm |
| **RÉSERVOIR** | 15 l |
| **ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ** | Modes de conduite, Modes de puissance, ABS de virage Bosch, contrôle de traction Ducati (DTC), contrôle du wheeling Ducati (DWC), contrôle du frein moteur (EBC), calibrage automatique des pneus, système d’alerte au frainage (DBL) |
| **ÉQUIPEMENT DE SÉRIE** | Ducati Quick Shift (DQS) haut/bas 2.0, phares Full LED avec Daytime Running Light (DRL), indicateurs d’arrêt automatique, Batterie Lithium-ion, Ducati Power Launch (DPL), Pit Limiter, Coming Home, Configuration monoplace |
| **PRÉ-ÉQUIPEMENT** | Lap Timer Pro, Anti-vol, Régulateur de vitesse, Indicateur de la pression des pneumatique (TPMS), Port USB, Système multimédia Ducati (DMS), Navigateur “Turn By Turn”, Poignées chauffantes |
| **ÉMISSIONS ET CONSOMMATION** | Norme Euro 5+ - Émissions de CO₂ 123 g/km - Consommation 5,3 l/100 km |
|  |  |

PRIX PUBLIC CONSEILLÉ TTC :

**18 990 €**