

**Hypermotard 950 RVE**

MOTEUR

Bicylindre en L, 937 cc – Moteur Testastretta 11°, 4 soupapes par cylindre, Desmodromique, refroidi par liquide, couvercles en aluminium

PUISSANCE

114 CV @ 9000 trs/min

COUPLE

96 Nm (9,8 kgm) @ 7250 trs/min

ALIMENTATION

Injection électronique et Système Ride by Wire

EMBRAYAGE

Multidisque à bain d'huile avec commande hydraulique, système assisté anti-dribble

SUSPENSION AVANT

Fourche inversée Marzocchi réglable en aluminium de 45 mm

SUSPENSION ARRIERE

Amortisseur Sachs entièrement réglable. Monobras en aluminium

FREINAGE

ABS de Courbe - 2 disques 320mm - Etriers 4 pistons radiaux

PNEUMATIQUES

Pirelli Diablo Rosso III

JANTES

Jantes en alliage léger

RESERVOIR

14.5 L

HAUTEUR DE SELLE

870 mm

POIDS A SEC

178 kg

EQUIPEMENT DE SERIE

Ducati Quick Shift up/down EVO (DQS), Day Time Running Light (DRL), écran couleur TFT, ABS de Virage Bosch Evo + Antipatinage DTC EVO, Ducati Wheelie Control EVO, modes de conduite, modes de puissance, guidon en aluminium à section variable, repose-pieds passager amovibles, prise USB

ENTRETIEN

Révision simple : 15 000 km ou 12 mois. Contrôle du jeu aux soupapes : 30 000 km

GARANTIE

24 mois, kilométrage illimité

COLORIS

Livrée spéciale « Graffiti »

**PRIX PUBLIC CONSEILLE (TTC) : 13 500 €**

Transport et mise en route compris, carte grise en sus