|  |  |
| --- | --- |
| **Motorblok** | Desmosedici Stradale 90⁰ V4, tegengesteld draaiende krukas, 4 Desmodromische bediende kleppen per cilinder, watergekoeld. |
| **Cilinderinhoud** | 1,103 cc |
| **Vermogen\*** | 153 kW (208 pk) @ 12,750 rpm |
| **Koppel\*** | 123 Nm @ 11,500 rpm |
| **Frame** | Aluminum alloy “Front Frame” |
| **Voorwielophanging** | Volledig instelbare Ø 43 mm Showa Ø BPF voorvork met verchroomde binnenpoten |
| **Band voor** | Pirelli Diablo Rosso Corsa II 120/70 ZR17 |
| **Achterwielophanging** | Volledig instelbare Sachs unit. Enkelzijdige aluminium swingarm. |
| **Band achter** | Pirelli Diablo Rosso Corssa II 200/60 ZR17 |
| **Voorremmen** | 2 semi-zwevende Ø330 mm schijven, radiaal gemonteerde Brembo Monobloc M4.30 4-zuiger remklauwen, radiaalpomp, Bosch ABS |
| **Achterrem** | Ø245 mm schijf, 2-zuiger remklauw, Bosch ABS |
| **Drooggewicht** | 180 kg |
| **Rijklaar gewicht** | 201 kg |
| **Zithoogte** | 845 mm |
| **Tankinhoud** | 16 l |
| **Standaard uitrusting** | Rijmodi, Powermodi, Cornering ABS EVO, Ducati Traction Control (DTC) EVO 2, Ducati Wheelie Control (DWC) EVO, Ducati Slide Control (DSC), Engine Brake Control (EBC) EVO , Automatische bandenkalibratie. Ducati Power Launch (DPL), Ducati Quick Shift (DQS) up/down EVO 2, Full LED verlichting met Daytime Running Light (DRL), Ducati Electronic Suspension (DES) EVO with Ohlins suspension and steering damper, Sachs steering damper, Quick adjustment buttons, Automatisch annulerende richtingaanwijzers, passagierszitje en voetsteunen. Ducati Multimedia System (DMS). Marchesini aluminium gesmede wielen. Klaar voor: Ducati Data Analyser+ (DDA+) met GPS module, Ducati LinkApp, anti-diefstal systeem, verwarmde handvaten. |
| **Accessoires** | N.v.t. |
| **Emissie en verbruik\*\*** | Euro 4 Standaard - CO2 Emissie 136 g/km - Verbruik 5.9 l/100 km |
| **Prijs** | **23.190 €** incl. BTW en kosten rijklaar maken (225 €) |