Hypermotard 950 SP

# Bicylindre en L à distribution Desmodromique, 4 soupapes par cylindre et refroidissement liquide

CYLINDREE 937cc – Moteur Testastretta 11°

PUISSANCE 114cv @ 9000 trs/min

COUPLE 96 Nm @ 7250 trs/min

ALIMENTATION Injection électronique et Système Ride by Wire

EMBRAYAGE Multidisque à bain d'huile avec commande hydraulique, système assisté

antidribble

SUSPENSION AVANT Fourche inversée réglable Ohlins de 48 mm

SUSPENSION ARRIERE Amortisseur Ohlins entièrement réglable. Monobras en aluminium FREINAGE ABS de Courbe - 2 disques 320mm - Etriers 4 pistons radiaux

PNEUMATIQUES Pirelli Diablo Supercorsa SP

JANTES Jantes en alliage léger forgé Marchesini

RESERVOIR 14.5L

HAUTEUR DE SELLE 890mm

POIDS EN ORDRE DE MARCHE

SANS CARBURANT 191 kg

EQUIPEMENT DE SERIE Ducati Quick Shift (DQS) Ecran couleur TFT, ABS de Virage Bosch Evo,

Antipatinage DTC Evo. Ducati Wheelie Control Evo, Modes de conduite, Modes de puissance. Indicateur de rapport engagé. Prise USB. DRL (feux de jour à Led). Garde boue avant et cache-courroie en carbone.

ENTRETIEN Révision simple: 15 000 km ou 12 mois.

Contrôle du jeu aux soupapes : 30 000 km

GARANTIE 24 mois, kilométrage illimité

HOMOLOGATION/ ÉMISSIONS

Euro 5\*

CO2 = 123g/km

COLORIS Livrée spécifique SP

\*pour les pays où cette norme est appliquée

**PRIX PUBLIC CONSEILLÉ TTC : 19 590€**