Hypermotard 950 RVE

**Bicylindre en L à distribution Desmodromique, 4 soupapes par cylindre et refroidissement liquide**

CYLINDREE 937cc – Moteur Testastretta 11°

PUISSANCE 114cv @ 9000 trs/min

COUPLE 96 Nm @ 7250 trs/min

ALIMENTATION Injection électronique et Système Ride by Wire

EMBRAYAGE Multidisque à bain d'huile avec commande hydraulique, système assisté antidribble

SUSPENSION AVANT Fourche inversée réglable Marzocchi de 45 mm

SUSPENSION ARRIERE Amortisseur Sachs entièrement réglable. Monobras en aluminium FREINAGE ABS de Courbe - 2 disques 320mm - Etriers 4 pistons radiaux

PNEUMATIQUES Pirelli Diablo Rosso III

JANTES Jantes en alliage léger

RESERVOIR 14.5L

HAUTEUR DE SELLE 870mm

POIDS EN ORDRE DE MARCHE 193 kg

EQUIPEMENT DE SERIE Ducati Quick Shift up/down EVO (DQS), Day Time Running Light

(DRL), écran couleur TFT, ABS de Virage Bosch Evo + Antipatinage DTC EVO, Ducati Wheelie Control EVO, modes de conduite, modes de puissance, guidon en aluminium à section variable, repose-pieds passager amovibles, prise USB

ENTRETIEN Révision simple: 15 000 km ou 12 mois.

Contrôle du jeu aux soupapes : 30 000 km

GARANTIE 24 mois, kilométrage illimité

COLORIS Livrée spéciale « Graffiti »

**PRIX PUBLIC CONSEILLÉ TTC:**

**16 490€**