**Multistrada V4 RS**

**MOTEUR** Ducati V4 Desmosedici stradale, V4 - 90°, 4 soupapes par cylindre, vilebrequin contre-rotatif, ordre d’allumage à double impulsion, carter semi sec, refroidissement liquide

|  |  |
| --- | --- |
| **CYLINDRÉE** | 1.103 cc |
| **PUISSANCE** | 180 CV (132 kW) à 12 250 tr/min |
| **COUPLE** | 118 Nm (12,0 kgm) à 9 500 tr/min |
| **CADRE** | Cadre monocoque en aluminium |
| **SUSPENSION AVANT** | Fourche inversée Ohlins Ø 48 mm entièrement réglable avec traitement TiN, réglage électronique de l'amortissement en compression et en détente avec Ohlins smart EC 2.0 |
| **PNEU AVANT** | Pirelli Diablo Rosso IV Corsa 120/70 ZR17 – Jante de 17’’ |
| **SUSPENSION ARRIÈRE** | Amortisseur Ohlins TTX36 entièrement réglable, réglage électronique de la compression et du rebond avec Ohlins Smart EC 2.0, réglage électronique de la précharge, monobras-oscillant en aluminium |
| **PNEU ARRIÈRE** | Pirelli Diablo Rosso IV Corsa 190/55 ZR17 – Jante de 17’’ |
| **FREIN AVANT** | 2 disques semi-flottants de Ø 330 mm, Étriers Brembo Stylema® monobloc à 4 pistons, maître-cylindre radial avec ABS en virage |
| **FREIN ARRIÈRE** | Disque Ø 265mm, étrier flottant Brembo à 2 pistons, ABS de virage |
| **HAUTEUR DE SELLE** | Réglable, 840 mm - 860 mm  810 mm - 830 mm avec l'accessoire selle basse |
| **POIDS EN ORDRE DE MARCHE SANS CARBURANT** | 225 kg |
| **RÉSERVOIR** | 22 l |
| **ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ** | Modes de conduite, Modes de puissance, ABS de virage, Contrôle de traction Ducati, Anti-Wheeling Ducati, Feux de jour, Feux de virage Ducati, Feux de freinage d'urgence Ducati, Contrôle du maintien du véhicule, Système radar (ACC + BSD) |
| **ÉQUIPEMENT DE SÉRIE** | Suspension électronique Ohlins Smart EC 2.0, Ducati Quick Shift, clés mains libres, commandes au guidon rétro-éclairées, écran, écran couleur TFT 6,5’’ avec Ducati Connect et système de navigation cartographique, phare à LED, garde-boue avant et bec en fibre de carbone, protège-main en fibre de carbone, silencieux Akrapovic homologué. |
| **ENTRETIEN** | Contrôle du jeu aux soupapes : 30 000 km |
| **GARANTIE** | 48 mois, kilométrage illimité |
| **ÉMISSION ET CONSOMMATION** | Conforme à la norme Euro 5 – Émissions CO2 : 170g/km – Consommation : 7,3 l / 100 km |
| **JANTES** | Jantes à bâtons |

**PRIX PUBLIC CONSEILLÉ TTC : 38 690 €**

Toute la famille Multistrada est garantie 4 ans

Toute la famille Multistrada est garantie 4 ans