Desmo 450 MX

|  |  |
| --- | --- |
| **MOTEUR**  | Desmo450, monocylindre, distribution Desmodromique 4 soupapes DACT, tendeur hydraulique, carter semi sec, refroidissement liquide |
| **CYLINDRÉE** | 449.6 cc |
| **PUISSANCE** | 63.5 ch (46.7 kW) @ 9,400 tr/min |
| **COUPLE** | 53.5 Nm (5.46 kgm, 39.5 lb ft) @ 7,500 tr/min |
| **BOÎTE DE VITESSE** | 5 vitesses avec Quick Shift up |
| **EMBRAYAGE** | Embrayage multidisque à commande hydraulique |
| **CADRE** | Aluminium soudé, avec des pièces moulées, forgées et extrudées. |
| **SUSPENSION AVANT** | Fourche avant inversée Showa Ø 49 mm entièrement réglable. Tube extérieur avec revêtement Kashima |
| **PNEU AVANT** | Pirelli Scorpion MX32 Mid-Soft 80/100 R21 |
| **SUSPENSION ARRIÈRE**  | Mono-amortisseur Showa, entièrement réglable |
| **PNEU ARRIÈRE** | Pirelli Scorpion MX32 Mid-Soft 110/90 R19 |
| **FREIN AVANT** | Disque simple Galfer Ø 260 mm, étrier flottant Brembo à 2 pistons |
| **FREIN ARRIÈRE** | Galfer Ø 240 mm |
| **POIDS EN ORDRE DE MARCHE SANS CARBURANT** | 104.8 kg (231 lb) |
| **HAUTEUR DE SELLE** | 970 mm (38.2 in) |
| **RÉSERVOIR** | 7.2 l (1.9 US gal) |
| **ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ** | Modes de conduite, contrôle de traction Ducati (DTC), contrôle du frein moteur (EBC), compteur horaire, détection de chute Ducati |
| **ÉQUIPEMENT DE SÉRIE** | Batterie lithium-ion, boutons de réglage rapide, Quick shifter up, launch control |
| **PRÉ-ÉQUIPEMENT** | Module wifi & X-Link App |
| **SERVICE** | Service d'huile et filtre à huile 15 heuresRemplacement piston 45 heuresContrôle du jeu des soupapes 45 heuresEntretien du moteur principal 90 heures |
| **GARANTIE** | Garantie conventionnelle Ducati : 3 mois ou 20 heures d'utilisation |
|  |  |

PRIX PUBLIC CONSEILLÉ TTC :

**12 690 €**

**#SeDéplacerMoinsPolluer**