|  |  |
| --- | --- |
| **Motorblok** | L-Twin cilinder, 2 Desmodromisch bediende kleppen per cilinder, luchtgekoeld |
| **Cilinderinhoud** | 803 cc |
| **Vermogen\*** | 54 kW (73 pk) @ 8.250 rpm |
| **Koppel\*** | 67 Nm (6.8 kgm) @ 5.750 rpm |
| **Frame** | Stalen Trellis buizen frame |
| **Voorwielophanging** | Ø43 mm USD voorvork |
| **Band voor** | Pirelli Diablo Rosso II 120/70 ZR17 |
| **Achterwielophanging** | Schokbreker met instelbare veervoorspanning en uitgaande demping. Dubbelzijdige aluminium swingarm |
| **Band achter** | Pirelli Diablo Rosso II 180/55 ZR17 |
| **Voorremmen** | 2 semi-zwevende Ø320 mm schijven, radiaal gemonteerde Brembo Monobloc M4.32 4-zuiger remklauwen, radiaalpomp, Bosch ABS |
| **Achterrem** | Ø245 mm schijf, 1-zuiger remklauw, Bosch ABS |
| **Drooggewicht** | 175 kg |
| **Rijklaar gewicht** | 193 kg |
| **Zithoogte** | 805 mm |
| **Tankinhoud** | 16,5 l |
| **Standaard uitrusting** | LED-positielicht en achterlicht, USB-aansluiting onder het zadel. Klaar voor: Anti-diefstal systeem |
| **Accessoires** | N.v.t. |
| **Emissie en verbruik\*\*** | Euro 4 Standaard - CO2 Emissie 119 g/km - Verbruik 5.3 l/100 km |
| **Prijs** | **10.690 €** incl. BTW en kosten rijklaar maken (225 €) |