|  |  |
| --- | --- |
| **Motorblok** | Ducati Testastretta DVT 1262, L-Twin cilinder, 4 desmodromisch bediende kleppen per cilinder, Dual Spark, watergekoeld, Desmodromic Variable Timing |
| **Cilinderinhoud** | 1,262 cc |
| **Vermogen\*** | 162 pk @ 9,500 rpm |
| **Koppel\*** | 129 Nm (13.1 kgm) @ 7,500 rpm |
| **Frame** | Stalen Trellis buizenframe |
| **Voorwielophanging** | Ø48 mm Öhlins instelbare usd voorvork, TiN behandeling |
| **Band voor** | Pirelli Diablo Rosso III 120/70 ZR17 |
| **Achterwielophanging** | Öhlins volledig instelbare monoshock. Aluminium gegoten enkelzijdige swingarm |
| **Band achter** | Pirelli Diablo Rosso III 240/45 ZR17 |
| **Voorremmen** | 2 x Ø320 mm semi-zwevende schijven, radiaal gemonteerde Brembo monobloc 4-zuiger M50 remklauwen, PR16/19 radiale hoofdremcilinder, Bosch Cornering ABS EVO |
| **Achterrem** | Ø265 mm schijf, Brembo zwevende 2-zuiger remklauw, Bosch Cornering ABS |
| **Drooggewicht** | 221 kg |
| **Rijklaar gewicht** | 247 kg |
| **Zithoogte** | 780 mm |
| **Tankinhoud** | 17 l |
| **Standaard uitrusting** | Rijmodi, Powermodi, Ducati Safety Pack (Bosch Cornering ABS EVO + DTC EVO), Ducati Wheelie Control EVO (DWC EVO), Öhlins volledig instelbare vering, Ducati Quick Shift up/down EVO (DQS EVO), Cruise control, Ducati Power Launch EVO (DPL EVO), Hands-Free, Stuurschakelaars met achtergrondverlichting, 3.5” TFT-kleurendisplay, Volledig LED-verlichtingssysteem, Dagrijlicht (DRL), Automatisch-annulerende richtingaanwijzers, Ducati Multimedia Systeem (DMS). Klaar voor anti-diefstal systeem |
| **Accessoires** | N.v.t. |
| **Emissie en verbruik\*\*** | Euro 5 Standaard - CO2 Emissie 129 g/km - Verbruik 5.5 l/100 km |
| **Prijs** | **27.490 €**  incl. BTW/BPM en kosten rijklaar maken. |