|  |  |
| --- | --- |
| **Motorblok** | V4 Granturismo, V4 - 90°, 4 kleppen per cilinder, tegengesteld draaiende krukas, Twin Pulse ontstekingsvolgorde, vloeistof gekoeld |
| **Cilinderinhoud** | 1.158 cc |
| **Vermogen\*** | 170 pk (125 kW) @ 10,500 rpm |
| **Koppel\*** | 125 Nm (12.7 kgm, 92 lb ft) @ 8,750 rpm |
| **Brandstofinjectie** | Elektronisch brandstofinjectiesysteem, Øeq 46 mm elliptische gasklephuizen met Ride-by-Wire-systeem |
| **Frame** | Aluminium monocoque frame |
| **Voorvering** | Ø 50 mm volledig verstelbare usd vork, elektronisch verstelbare ingaande en uitgaande demping met Ducati Skyhook Suspension. |
| **Voorband** | Pirelli Scorpion Trail II 120/70 ZR 19 |
| **Achtervering** | Volledig verstelbare monoshock, elektronische afstelling met Ducati Skyhook Suspension, aluminium dubbelzijdige achterbrug |
| **Achterband** | Pirelli Scorpion Trail II 170/60 ZR 17 |
| **Voorrem** | 2 x Ø 330 mm semi-zwevende schijven, radiaal gemonteerde Brembo M50 Stylema monobloc met 4 zuigers en 2 zijdige remklauwen, radiale hoofdremcilinder, Cornering ABS |
| **Achterrem** | Ø 265 mm schijf, Brembo zwevende remklauw met 2 zuigers, Cornering ABS |
| **Drooggewicht** | 218 kg |
| **Rijklaar gewicht** | 243 kg |
| **Zithoogte** | Verstelbaar: 840 mm - 860 mm |
| **Inhoud brandstoftank** | 22 l |
| **Standaard uitrusting** | Ducati Skyhook Suspension, Ducati Quick Shift, Cruise control, Handsfree, Verlichte stuurbediening, 6,5" TFT kleurendisplay met Ducati Connect en volledig navigatiesysteem, Full LED koplamp. Veiligheidsuitrusting: Rijmodi, Powermodi, ABS Cornering, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control, Daytime Running Light, Ducati Cornering Light, Ducati Brake Light, Vehicle Hold Control |
| **Accessoires** | N.v.t. |
| **Emissie en verbruik\*\*** | Euro 5 Standaard - CO2 Emissie 162 g/km - Verbruik 6.5 l/100 km |
| **Prijs** | **25.590 €** incl. BTW en kosten rijklaar maken (225 €) |

