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Innovation in Cell Cultivation
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(2)
“Shaken, not stirred” is one of the most famous quotes in film history. What is standard for James Bond also applies at Adolf Kühner AG in Birsfelden. For the leading manufacturer of shaking machines for the international market, however, the focus is not on martinis but on the cultivation of microbes as well as animal, human, insect, and plant cells. The shaking machines are used in a wide variety of scientific and industrial fields and are often employed in cleanrooms. Their range of applications is broad, spanning from food technology and medicine to industrial biotechnology. Depending on the application and customer needs, the shaking machines come in different sizes – from benchtop shakers and stackable incubation shakers to so-called orbitally shaken bioreactors. In the latter – put simply – optimal conditions for cultivating cell cultures are created and monitored, with parameters such as temperature, pH, and oxygen supply being regulated.
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Easy Handling Thanks to Single-Use Bags
The orbitally shaken bioreactor systems from Adolf Kühner are ideal for the cultivation of all types of cell cultures and are available in four sizes for different working volumes ranging from 1.5 to 2500 liters. They thus align with the scale of microtiter plates and shake flasks and represent a key component in the so-called scale-up process from laboratory to pilot to large industrial scale. A major advantage of combining microtiter plates, shake flasks, and shaken bioreactors lies in the consistent hydrodynamics that connect these shaken systems. This ensures reproducible cultivation conditions throughout the entire scaling process and simplifies it.
Der zylindrische Reaktor wird mit einem einfachen 3D-Single-Use-Bag ausgestattet, der ohne Rührer oder andere Einbauten auskommt. Dies sorgt für kurze Rüstzeiten; aufwendige Reinigungs- und Sterilisationsprozesse entfallen. Der Single-Use-Bag ist mit Anschlüssen für die Überführung der Vorkultur, die Begasung des Mediums, die Zuführung von Basen und Säuren und die Ernte der Kultur ausgestattet. Standardmässig sind im Bag optische Sensoren integriert, die eine Online-Messung und Kontrolle von pH und gelöstem Sauerstoff ermöglichen.
Explanatory text for the image on the right: Cell cultivation is a demanding process. The clearly structured control panel allows the current state of the cells to be monitored at any time.
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Long-Term Available Quality
Siemens stands for long-term reliable quality, which aligns with the values of Adolf Kühner. For this reason, and because customers repeatedly request machines with Siemens components, Adolf Kühner has been using Siemens products for many years. Up to now, Siemens panels have primarily been integrated, as the electronics of the machines were usually in-house developments. 
For a large system such as the SB2500-Z bioreactor, which can weigh over five tons when fully loaded, the company decided to rely on standard Siemens components for the entire engineering process. Siemens components are well established and popular in the demanding pharmaceutical and food industries, and, thanks to the TIA Portal, they are also available within a seamless overall ecosystem.
Explanatory text for the image on the left: The value of the bioreactor contents can easily amount to several hundred thousand Swiss francs. A redundant control system ensures the successful execution of the multi-day cultivation process.
[image: ]
(6)
Technical Overview
The redundant SIMATIC S7 control system, complemented by flexible Remote IO ET200SP peripheral modules, ensures an uninterrupted process. With SIMATIC WinCC OA, customized, manufacturer- and platform-independent operation and monitoring of technical systems is possible, particularly for applications with high customer-specific adaptation requirements. This allows WinCC OA to fully demonstrate its strengths even in Adolf Kühner AG’s machines in an industrial environment.
Button: Learn more	Comment by Rich Atchana: New link: https://www.siemens.com/de-de/products/scada/wincc-open-architecture/
[image: ]
(7)
Contact
Complete Article 
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Contact
If you are interested in the Siemens products presented, please feel free to contact our expert team for more information.
Contact
Complete Article
Read the full application report here.
Complete Article (In German) – PDF UUID: d0d2deaa-0887-44a4-918e-32a107dd1bf1
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«Geschttelt, nicht geriihrt», lautet eines der berlihmtesten Zitate der
Filmgeschichte. Was bei James Bond Programm ist, gilt auch bei der Adolf
Kiihner AG in Birsfelden. Beim fiihrenden Hersteller von Schiittelmaschinen fir
den internationalen Markt steht jedoch nicht Martini im Fokus, sondern die
Kultivierung von Mikroben, Tier-, Human-, Insekten- und Pflanzenzellen. Die
Schiittelmaschinen finden in einer Vielzahl von wissenschaftlichen und
industriellen Bereichen Verwendung und kommen oft im Reinraum zum Einsatz.
Das Anwendungsspektrum ist breit und erstreckt sich von der
Lebensmitteltechnologie liber die medizinische bis hin zur industriellen
Biotechnologie. Je nach Anwendung und Kundenbediirfnissen gibt es die
Schiittelmaschinen in unterschiedlichen Gréssen — angefangen bei
Tischschttlern Uber stapelbare Inkubationsschiittler bis hin zu den sogenannten
orbital geschiittelten Bioreaktoren. In letzteren werden — vereinfacht gesagt —
optimale Bedingungen fiir die Kultivierung von Zellkulturen geschaffen und
tiberwacht, wobei Parameter wie Temperatur, pH und Sauerstoffversorgung
geregelt werden konnen.
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Einfaches Handling dank Single-Use Bags

Die orbital geschiittelten Bioreaktorsysteme von Adolf Kiihner sind
ideal fiir die Kultivierung von Zellkulturen aller Art und in vier
Grossen fiir unterschiedliche Arbeitsvolumina zwischen 1,5 und
2500 Litern erhaltlich. Damit kniipfen sie an den Massstab der
sogenannten Mikrotiterplatten und Schiittelkolben an und stellen
eine wichtige Schliisselkomponente beim sogenannten Scale-up
vom Labor-, iiber den Pilot- bis hin zum grossvolumigen
Industriemassstab dar. Ein grosser Vorteil der Kombination aus
Mikrotiterplatten, Schiittelkolben und geschiitteltem Bioreaktor liegt
in der konsistenten Hydrodynamik, welche die geschiittelten
Systeme verbindet. Dies gewahrleistet reproduzierbare
Kultivierungsbedingungen iiber den gesamten Skalierungsprozess
und vereinfacht ihn.

Der zylindrische Reaktor wird mit einem einfachen 3D-Single-Use-
Bag ausgestattet, der ohne Riihrer oder andere Einbauten
auskommt. Dies sorgt fiir kurze Riistzeiten; aufwendige Reinigungs-
und Sterilisationsprozesse entfallen. Der Single-Use-Bag ist mit
Anschliissen fiir die Uberfiihrung der Vorkultur, die Begasung des
Mediums, die Zufiihrung von Basen und Sauren und die Ernte der
Kultur ausgestattet. Standardmassig sind im Bag optische Sensoren
integriert, die eine Online-Messung und Kontrolle von pH und
gelostem Sauerstoff ermoglichen.

Die Zellkultivierung ist ein anspruchsvoller Prozess. Auf dem kiar strukturierten Bedienpanel kann
jederzeit der aktuelle Zustand der Zellen {iberwacht werden.
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Der Wert des Bioreaktorinhalts kann leicht mehrere hunderttausend Franken erreichen. Eine
redundante Steuerung gewahrleistet die erfolgreiche Durchfiihrung des mehrtagigen
Kultivierungsprozesses.

Langzeitverfiigbare Qualitat

Siemens steht fiir langzeitverfiigbare Qualitat, was sich mit den
Werten von Adolf Kiihner deckt. Deshalb und weil auch immer
wieder Kunden explizit Maschinen mit Siemenskomponenten
wiinschen, setzt Adolf Kiihner bereits seit vielen Jahren Produkte
von Siemens ein. Dabei wurden bisher vor allem Panels von Siemens
integriert, da die Elektronik der Maschinen in der Regel eine
Eigenentwicklung war. Fiir eine grosse Anlage wie den SB2500-Z
Bioreaktor, der voll befiillt iiber fiinf Tonnen wiegen kann, entschied
das Unternehmen, beim gesamten Engineering auf
Standardkomponenten von Siemens zuriickzugreifen. Die
Komponenten von Siemens sind in den anspruchsvollen Branchen
Pharma- und Lebensmittel etabliert und beliebt und dank dem TIA
Portal auch in einem durchgingigen Gesamt-Okosystem erhaltlich.
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Technik in Kiirze

Die redundante Simatic-S7-Steuerung, erganzt durch flexible Remote 10 ET200SP-Peripheriemodule,
garantiert einen unterbrechungsfreien Prozess. Mit SIMATIC WinCC OA erlaubt die massgeschneiderte
hersteller- und plattformunabhingige Bedienung und Uberwachung von technischen Anlagen,
insbesondere fiir Anwendungen mit hohem kundenspezifischen Anpassungsbedarf. So kann WinCC OA
auch bei den Maschinen der Adolf Kithner AG im industriellen Umfeld seine Starken ausspielen.
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Kontakt

Wenn Sie sich fiir die aufgezeigten Siemens Produkte naher interessieren, dann kontaktieren Sie gerne unser
Expertenteam fiir weitere Informationen.

Jetzt kontaktieren!
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