|  |  |
| --- | --- |
| **Motorblok** | Desmocedici Stradale 90˚ V4, tegengesteld draaiende krukas, 4 Desmodromisch bediende kleppen per cilinder, watergekoeld |
| **Cilinderinhoud** | 998 cc |
| **Vermogen\*** | 162kW (221 pk) @ 15,250 rpm - 174 kW (234 pk) @ 15,500 rpm met full-racing uitlaatsysteem |
| **Koppel\*** | 112 Nm (11.5 kgm) @ 11,500 rpm - 119 Nm (12.0 kgm) @ 11,750 rpm met full-racing uitlaatsysteem |
| **Frame** | Aluminium “Voor Frame” met aangepaste stijfheid |
| **Voorwielophanging** | Volledig instelbare Ø43 mm Öhlins NPX25/30 voorvork met TiN behandeling |
| **Band voor** | Pirelli Diablo Supercorsa SP 120/70 ZR17 |
| **Achterwielophanging** | Volledig instelbare Öhlins TTX36 unit. Aluminium enkelzijdige swingarm, instelbaar scharnierpunt +/- 3 mm |
| **Band achter** | Pirelli Diablo Supercorsa SP 200/60 ZR17 |
| **Voorremmen** | 2 x Ø330 mm semi-zwevende schijven, radiaal gemonteerde Brembo Monobloc Stylema® (M4.30) 4-zuiger remklauwen met Bosch Cornering ABS EVO |
| **Achterrem** | Ø245 mm schijf, 2-zuiger remklauw met Bosch Cornering ABS EVO |
| **Drooggewicht** | 172 kg |
| **Rijklaar gewicht** | 193 kg |
| **Zithoogte** | 830 mm |
| **Tankinhoud** | 16 l |
| **Standaard uitrusting** | Rijmodi, Powermodi, Bosch Cornering ABS EVO, Ducati Traction Control EVO (DTC EVO), Ducati Wheelie Control EVO (DWC EVO), Ducati Slide Control (DSC), Engine Brake Control EVO (EBC EVO), Automatische bandenkalibratie, Ducati Power Launch (DPL), Ducati Quick Shift up/down EVO (DQS EVO), Volledige LED-verlichting met dagrijlicht (DRL), GPS-module, Rondetimer EVO, PIT-begrenzer, Öhlins stuurdemper, Sneltoetsen, Lithium-ion batterij, Automatisch annulerende richtingaanwijzers, Marchesini aluminium gesmede wielen, Carbon voorspatbord, High-flow luchtfilter. Klaar voor: Ducati Multimedia Systeem (DMS) en anti-diefstal systeem. Extra uitrusting: Machinaal bewerkte spiegel afdekplaatjes, Demontageplug voor kentekenplaatbevestiging, Ducati Data Analyser+ (DDA+) |
| **Accessoires** | N.v.t. |
| **Emissie en verbruik\*\*** | Euro 4 Standaard - CO2 Emissie 175 g/km - Verbruik 7.3 l/100 km |
| **Prijs** | **39.900 €**  incl. BTW en kosten rijklaar maken (225 €) |