|  |  |
| --- | --- |
| **Frame** | Aluminium frame 6061, gesmede en CNC onderdelen, hydrogevormde buizen |
| **Motor** | Shimano Steps E7000 (250Watt - 60Nm - 2,8kg) |
| **Batterij** | Shimano – 504 Wh |
| **Vork** | Suntour XCR 34 coil, boost LOR - 100mm |
| **Remmen** | Sram Guide T - 4 remklauwen - 203mm rotor schijven |
| **Wielem** | Thok e-plus - 27,5” |
| **Banden** | Pirelli Cycl-e GT 27,5"x2.35 |
| **Versnellingen** | Sram NX - 11 versnellingen (11-42) |
| **Zadelpen** | Druppelzadelpen eTEN (100-125 mm) |
| **Stuur** | Thok, 760mm lengte, 20mm verhoging |
| **Handvaten** | Ducati Ergonomic |
| **Zadel** | Ducati Comfort Plus |
| **Verlichting** | Voor 80 Lux output - Achter 11 Lumen (geïnstalleerd op het achterspatbord) |
| **Bagagerek** | Maximaal 25 kg bagage |
| **Spatborden** | Aluminium |
| **Standaard** | Verstelbaar |
| **Gewicht** | 22,5 kg (Maat M zonder pedalen) |
| **Prijs** | **3.699 €** incl. BTW en afleveringskosten. |