

**Monster 1200**

Bicylindre en L, distribution Desmodromique, 4 soupapes par cylindre, refroidissement liquide

MOTEUR

Testastretta 11° de 2ème Génération - 1198cc

PUISSANCE

147 ch à 9250 trs/min

COUPLE

12,6 m/kg à 7750 trs/min

ALIMENTATION

Injection électronique, corps papillon elliptiques 56mm

EMBRAYAGE

Bain d’huile à glissement limité et commande hydraulique

SUSPENSION AVANT

Fourche inversée de 43mm entièrement réglable

FREIN AVANT

2 disques semi-flottants de 320mm, étriers Brembo M4-32 à fixation radiale,

4 pistons, 2 plaquettes. ABS efficace en courbe de série.

SUSPENSION ARRIERE

Progressive avec mono-amortisseur Sachs entièrement réglable. Monobras oscillant en aluminium

PNEUMATIQUES

Pirelli Diablo Rosso III

RESERVOIR

16.5 L

HAUTEUR DE SELLE :

Réglable de série : 795 ou 820 mm

POIDS

A sec : 187 kg / En ordre de marche : 213kg

EQUIPEMENT DE SERIE

ABS efficace en virage / DTC : Contrôle de Traction / Modes de Puissance

Riding modes à 3 positions, DWC : Ducati Wheelie control**.** Capot de selle, Feux avant et arrière à LED, Prise USB, Prédispositions système antivol, DDA et Système Ducati Multimédia. Le tableau de bord s’adapte en fonction de chaque Mode.

ENTRETIEN

Révision simple : 15 000 km ou 12 mois. Contrôle du jeu aux soupapes : 30 000 km

GARANTIE

24 mois, kilométrage illimité

INSTRUMENTATION

Tableau de bord digital multifonction avec écran couleur TFT

COLORIS

Rouge

**PRIX PUBLIC CONSEILLE (TTC) : 14 590 €**

Transport et mise en route compris, carte grise en sus