XDiavel V4

|  |  |
| --- | --- |
| **MOTEUR**  | V4 Granturismo, V4 - 90°, 4 soupapes par cylindre, vilebrequin contrarotatif, ordre d'allumage Twin Pulse, refroidissement liquide |
| **CYLINDRÉE** | 1,158 cc (71 cu in) |
| **PUISSANCE** | 168 ch (124 kW) @ 10,750 tr/min |
| **COUPLE** | 12.8 kgm (126 Nm, 93 lb ft) @ 7,500 tr/min |
| **CADRE** | Cadre monocoque en aluminium |
| **SUSPENSION AVANT** | Ø 50 mm fourche usd entièrement réglable |
| **PNEU AVANT** | Pirelli Diablo Rosso III, 120/70 ZR17 |
| **SUSPENSION ARRIÈRE**  | Mono-amortisseur entièrement réglable, bras oscillant unilatéral en aluminium |
| **PNEU ARRIÈRE** | Pirelli Diablo Rosso III, 240/45 ZR17 |
| **FREIN AVANT** | 2 x disques semi-flottants de Ø 330 mm, étriers Brembo Stylema monobloc à 4 pistons montage radial, maître-cylindre radial PR16/19, ABS en virage |
| **FREIN ARRIÈRE** | Disque Ø 265 mm, étrier flottant Brembo à 2 pistons, ABS en virage |
| **POIDS EN ORDRE DE MARCHE SANS CARBURANT** | 229 kg |
| **HAUTEUR DE SELLE** | 770 mm |
| **RÉSERVOIR** | 20 l |
| **ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ** | Modes de conduite, modes de puissance, ABS en virage, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control, éclairage full LED avec deux diurnes (DRL), feu de freinage d'urgence |
| **ÉQUIPEMENT DE SÉRIE** | Shifter (DQS) montée/déscente, Ducati Power Launch, Régulateur de vitesse, Système keyless, Ecran couleur TFT 6,9 », Système multimédia Ducati, Commutateurs rétro-éclairés au guidon, Système d'éclairage Full-LED, Clignotants dynamiques |
| **PRÉ-ÉQUIPEMENT** | Poignées passagers |
| **ÉMISSIONS ET CONSOMMATION** | Norme Euro 5+ - Émissions de CO₂ 154 g/km - Consommation 6.6 l/100 km |
|  |  |

PRIX PUBLIC CONSEILLÉ TTC :

**Burning Red : 29 990 €**

**Black Lava : 30 290 €**

**#SeDéplacerMoinsPolluer**