

**Monster 1200 S**

Bicylindre en L, distribution Desmodromique, 4 soupapes par cylindre, refroidissement liquide

MOTEUR

Testastretta 11° de 2ème Génération - 1198cc

PUISSANCE

147 ch à 9250 trs/min

COUPLE

12,6 m/kg à 7250 trs/min

ALIMENTATION

Injection électronique, corps papillon elliptiques 56mm

EMBRAYAGE

Bain d’huile à glissement limité et commande hydraulique

SUSPENSION AVANT

Fourche inversée Öhlins de 48mm entièrement réglable

FREIN AVANT

2 disques semi-flottants de 330mm, étriers Brembo M50 à fixation radiale, 4 pistons, 2 plaquettes. ABS efficace en virage de série.

SUSPENSION ARRIERE

Progressive avec mono-amortisseur Öhlins entièrement réglable.

ROUES

Pneus Pirelli Diablo Rosso III / Jantes avec design spécifique

RESERVOIR

16.5 L

HAUTEUR DE SELLE :

Réglable de série : 795 ou 820 mm

POIDS

A sec : 185 kg / en ordre de marche : 211kg

EQUIPEMENT DE SERIE

ABS efficace en virage / DTC : Contrôle de Traction / Modes de Puissance Riding modes à 3 positions, DWC : Ducati Wheelie control**.**

Capot de selle, Feux avant, arrière et clignotants à LED, Prise USB.

Ducati Quick Shift : Shifter - montée et descente des rapports sans embrayage. Feux DRL led. Prédispositions système antivol, DDA et Système Ducati Multimédia.

ENTRETIEN

Révision simple : 15 000 km ou 12 mois Contrôle du jeu aux soupapes : 30 000 km

GARANTIE

24 mois, kilométrage illimité

INSTRUMENTATION

Tableau de bord digital multifonction avec écran couleur TFT

COLORIS

Rouge, Black on Black

**PRIX PUBLIC CONSEILLE (TTC) : 17 590€ (Rouge) / 17 790€ (Noir)**

Transport et mise en route compris, carte grise en sus