Multistrada V4 Rally Radar

**MOTEUR** Ducati V4 Granturismo, V4 - 90°, 4 soupapes par cylindre, vilebrequin contre-rotatif, Calage Twin Pulse, carter semi sec, refroidissement liquide

|  |  |
| --- | --- |
| **CYLINDRÉE** | 1.158 cc |
| **PUISSANCE** | 170 CV (125 kW) à 10 750 tr/min |
| **COUPLE** | 12,3 m/kg (121 Nm) à 8 750 tr/min |
| **CADRE** | Cadre monocoque en aluminium |
| **SUSPENSION AVANT** | Fourche Ø 50 mm entièrement réglable avec capteur de course interne. Réglage électronique de l'amortissement en compression et en détente avec Ducati Skyhook Suspension EVO (DSS) |
| **PNEU AVANT** | Pirelli Scopion Trail II 120/70 R19 |
| **SUSPENSION ARRIÈRE** | Suspension cantilever avec amortisseur entièrement réglable. Réglage électronique de l'amortissement en compression et en détente. Réglage électronique de la précharge du ressort avec Ducati Skyhook Suspension (DSS). Bras-oscillant en aluminium |
| **PNEU ARRIÈRE** | Pirelli Scorpion Trail II 170/60 R17 |
| **FREIN AVANT** | 2 disques semi-flottants de 330 mm, Étriers radiaux monobloc Brembo Stylema® à 4 pistons, Maître-cylindre radial avec ABS en virage en équipement standard |
| **FREIN ARRIÈRE** | Disque Ø 265mm, étrier flottant 2 pistons, ABS de virage |
| **POIDS EN ORDRE DE MARCHE SANS CARBURANT** | 238 kg |
| **HAUTEUR DE SELLE** | Réglable, 870 mm - 890 mm885 mm - 905 mm avec l'accessoire selle haute 855 mm - 875 mm avec l'accessoire selle basse A 825 mm - 845 mm avec l'accessoire selle basse B805 mm - 825 mm avec l'accessoire selle basse B et le kit de suspension rabaissée |
| **RÉSERVOIR** | 30 l |
| **ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ** | Modes de conduites, Modes de puissance, ABS en courbe, Contrôle de Traction Ducati, Anti-wheeling Ducati, Feux de freinage d'urgence Ducati, Feux de virage Ducati, Contrôle du véhicule |
| **ÉQUIPEMENT DE SÉRIE** | Ducati Skyhook Suspension EVO, Quick Shifter Ducati, Régulateur de vitesse, Mains-libres, commandes rétro- éclairées au guidon, Écran couleur TFT 6,5" avec Ducati Connect et système de navigation, Système d'éclairage full LED, Paramètrage du frein moteur (EBC), Désactivation prolongée des cylindres (ECD) |
| **ÉMISSION ET CONSOMMATION** | Conforme à la norme Euro 5+ – Émissions CO2 : 152g/km – Consommation : 6,6/100km |
| **JANTES** | Jantes à rayons |
| **VERSION** | **Radar**Radar avant et arrière |



PRIX PUBLIC CONSEILLÉ TTC :
Red : 28 590 €
Black : 29 090 €

Toute la famille Multistrada est garantie 4 ans