Panigale V4 S

|  |  |
| --- | --- |
| **MOTEUR** | Desmosedici Stradale 90°V4, vilebrequin contrarotatif, distribution Desmodromique, 4 soupapes par cylindre, refroidissement liquide |
| **CYLINDRÉE** | 1,103 cc |
| **PUISSANCE** | 216 ch (158.9 kW) à 13,500 tr/min |
| **COUPLE** | 120.9 Nm à 11,250 tr/min |
| **CADRE** | Cadre en aluminium avec rigidité optimisée |
| **SUSPENSION AVANT** | Fourche Öhlins NPX 25/30 (SV) S-EC 3.0 pressurisée de 43 mm entièrement réglable avec traitement TiN. Réglage électronique de l’amortissement en compression et en détente avec le mode Öhlins Smart EC 3.0. |
| **PNEU AVANT** | Pirelli Diablo Supercorsa SP-V4 120/70 ZR17 |
| **SUSPENSION ARRIÈRE** | Amortisseur Öhlins TTX36 (SV) S-EC 3.0 entièrement réglable. Réglage électronique de la compression et du rebond avec le mode Öhlins Smart EC 3.0. Bras oscillant symétrique en aluminium. |
| **PNEU ARRIÈRE** | Pirelli Diablo Supercorsa SP-V4 200/60 ZR17 |
| **FREIN AVANT** | 2 disques semi-flottants de 330 mm, étriers ridiaux monobloc Brembo Hypure à 4 pistons avec Race eCBS. Maître-cylindre auto purgeur |
| **FREIN ARRIÈRE** | Disque de 245mm, étrier 2 pistons avec Race eCBS |
| **POIDS EN ORDRE DE MARCHE SANS CARBURANT** | 187 kg |
| **HAUTEUR DE SELLE** | 850 mm |
| **RÉSERVOIR** | 17 l |
| **ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ** | Modes de conduite, Modes de puissance, Race eCBS, Ducati Vehicle Observer (DVO), Contrôle de traction Ducati (DTC), Anti wheeling Ducati (DWC), Contrôle de la dérive Ducati (DSC), Paramétrage du frein moteur (EBC), Ducati Brake Light (DBL), Protège de chaîne |
| **ÉQUIPEMENT DE SÉRIE** | Launch control Ducati (DPL), Shifter Ducati (DQS) montée/descente 2.0, Eclairage Full LED avec feux diurnes (DRL), Suspensions electronique Ducati (DES) 3.0 avec Öhlins Smart EC 3.0, Batterie Lithium-ion, Boutons de réglage rapide, Pit Limiter, Clignotants à extinction automatique, Roues en aluminium forgé |
| **PRÉ-ÉQUIPEE POUR :** | Enregistreur de données Ducati (DDL), alarme antivol, régulateur de vitesse, système de contrôle de la pression des pneus (TPMS), port USB\*, système multimédia Ducati (DMS)\*, navigateur “Turn By Turn”\*.  \* : Veuillez vous adresser à votre distributeur local pour connaître la disponibilité |
| **ÉMISSIONS ET CONSOMMATION\*\*\*** | Norme Euro 5+ - Émissions de CO₂ 151 g/km - Consommation 6,5 l/100 km |
|  |  |

**Une image contenant texte, Police, logo, Graphique

Description générée automatiquement**

PRIX PUBLIC CONSEILLÉ TTC :   
34 990 €