|  |  |
| --- | --- |
| **Frame** | Aluminium frame 6061 T4 T6 met 140 mm achteraanslag, gesmede en CNC-onderdelen, hydrogevormde buizen. |
| **Motor** | Shimano Steps E8000 (250 Watt – 70 Nm - 2,8 kg) |
| **Batterij** | Shimano – 504 Wh |
| **Veringen** | Voor: Marzocchi Bomber Z2 - Lucht, 150 mm aangepaste afstelling Achter: FOX Float DPS - 140 mm aangepaste afstel |
| **Achterwielophanging** | TPS Thok Progressive System (Horst Link) |
| **Remmen** | Sram Guide T - 4 remklauwen - 203 mm rotor schijven |
| **Wielen** | Thok e-plus - 29” voor - 27.5” achter |
| **Banden** | MAXXIS Voor: Assegai 29”x2.6 EXO+, TR, 3C Achter: Assegai 27,5”x2.6 EXO+, TR, 3C |
| **Versnelingen** | Sram SX 12 speed (11-50) |
| **Zadelpen** | KS E20I Telescopische druppelpen (125-150 mm) |
| **Stuur** | Thok 780 mm aluminium behuizing overmaat, 35 mm doorsnede, 20 mm stijging |
| **Gewicht** | 22 kg (Maat M, zonder pedalen ) |
| **Prijs** | **4.699 €** incl. BTW |