This package supports:

1.) VID:0x1519  PID:0x0020  
interface 00: CDC ACM Port modem 
interface 02: CDC ACM Port 
interface 04: CDC ACM Port 
interface 06: CDC ACM Port 
interface 08: CDC ACM Port 
interface 0A: CDC ACM Port 
interface 0C: CDC ACM Port 

2.) VID:0x1519  PID:0x0443  
interface 00: CDC ACM Port modem 
interface 02: CDC ACM Port 
interface 04: CDC ACM Port 
interface 06: CDC NCM Port 
interface 08: CDC NCM Port 
interface 0A: CDC NCM Port 
interface 0C: CDC NCM Port 

3.) VID:0x1519  PID:0x0461  
interface 00: CDC ACM Port modem 
interface 02: CDC NCM Port 
interface 04: CDC NCM Port 
interface 06: CDC NCM Port 
interface 08: CDC NCM Port 
interface 0A: CDC NCM Port 
interface 0C: CDC NCM Port 

4.) VID:0x1519  PID:0xF200  
interface 00: CDC ACM Port modem 
interface 02: CDC ACM Port 
interface 04: CDC NCM Port 
interface 06: CDC NCM Port 
interface 08: CDC NCM Port 
interface 0A: CDC NCM Port 
interface 0C: CDC ECM200 

5.) VID:0x1519  PID:0x0140  
interface 00: CDC ACM Port modem 
interface 02: CDC ACM Port 
interface 04: CDC ACM Port
interface 06: CDC NCM Port 
interface 08: CDC NCM Port 
interface 0A: CDC NCM Port 
interface 0C: Audio 

6.) VID:0x1519 PID:0xF214
interface 00: CDC ACM Port modem 
interface 02: CDC ACM Port 
interface 04: CDC ECM200 Port
interface 06: CDC NCM Port 
interface 08: CDC NCM Port 
interface 0A: CDC NCM Port 
interface 0C: CDC NCM Port 

6.) VID:0x1519 PID:0x0021
interface 00: CDC ACM Port modem 
interface 02: CDC ACM Port 
interface 04: Audio

7.) VID:0x1519 PID:0x0434
interface 00: CDC ACM Port modem 
interface 02: CDC ACM Port 
interface 04: CDC ACM Port 
interface 06: CDC ACM Port 
interface 08: CDC NCM Port 
interface 0A: CDC NCM Port 
interface 0C: CDC NCM Port 

8.) VID:0x1519 PID:0x0302
interface 00: CDC ACM Port  
interface 02: CDC ACM Port 
interface 04: CDC ACM Port 
interface 06: CDC ECM Port 
interface 08: CDC ECM Port 
interface 0A: CDC ECM Port 

9.) VID:0x1519 PID:0x0303
interface 00: CDC ACM Port  
interface 02: CDC ACM Port 
interface 04: CDC ACM Port 
interface 06: CDC ACM Port 
interface 08: CDC ACM Port 
interface 0A: CDC ECM Port 

This package supports 
Windows Vista 32/64 bit
Windows 7 32/64 bit
Windows 8 32/64 bit
Windows 8.1 32/64 bit

Selective Suspend on W7 and later support
No Auto Installer
