
**Sygic – Bochtige route**

De volgende instructies gelden voor zowel **Android**- als **iOS**-besturingssystemen.

Het is mogelijk om deze functie zowel op de telefoon als op het paneel in te schakelen.




1. **Bochtige route inschakelen op de telefoon**
2. Open **Sygic GPS Navigation & Maps** op uw smartphone;
3. Creëer een route in de Sygic app (zie deze tutorial “[De route starten](https://www.manula.com/manuals/sygic/sygic-gps-navigation-for-android-2-0/1/en/topic/starting-the-route)” voor meer details);
4. Tik op “Opties”;
5. Activeer de optie “Bochtige route”;
6. Tik op “Gereed”;
7. Het algoritme van Sygic zal uw route herberekenen en een meer bochtige route weergeven;
8. Druk op “Start” om uw route te starten;
9. Als u de route op het paneel wilt zien: start **Ducati Connect** en de route wordt weergegeven in de **Sygic** virtuele app.

3

2



1

6


5

4


8

7



8

1. **Bochtige route inschakelen op het paneel**
2. Start **Ducati Connect** op uw smartphone (Opmerking: u moet eerst uw smartphone en het paneel verbinden via Bluetooth);
3. Wacht tot de verbindingsprocedure is voltooid;
4. Tik op het hoofdscherm van het paneel op “Ducati Connect”;
5. Open de **Sygic** virtuele app;
6. Zoek een route of open een eerder opgeslagen route;
7. Druk op “Routebeschrijving”;
8. Druk op het symbool opties ;
9. Activeer de optie “Bochtige route”;
10. Het algoritme van Sygic zal uw route herberekenen en een meer bochtige route weergeven;
11. Ga terug (Opmerking: u kunt op de "pijl terug" tikken of de multicontroller op het stuur lang naar links drukken)
12. Druk op “Start” om uw route te starten.


 

2


1




3



4




5



6



7



8



9



10



11