|  |  |
| --- | --- |
| **Frame** | Aluminium frame 6061 T4 T6 met 160 mm veerweg achteraan, gesmede en CNC-onderdelen, idro-vormige buizen |
| **Motor** | Shimano Steps E8000 - 70 Nm (250W)  |
| **Batterij** | Waterdichte batterij van 504 Wh |
| **Display** | Cyclo Computer SC-E8000 met LCD kleuren display 1.6” met instellingen (Eco, Trail, Boost and Power-Walk) |
| **Vork** | Fox 36 Float29 Factory Series Kashima, 170 mm, FIT4 3 pos, aangepaste tuning voor Ducati Ebike |
| **Achter schokbreker** | Fox DPX2 Factory Series, aangepaste tuning voor Ducati Ebike, Gouden stickers. |
| **Schijfremmen** | Shimano - Saint , 4 remklauwen, Ice Technology - 2-delige rotor 203 mm diameter voor en achter |
| **Achter derailleur** | Shimano Deore XT - 11 versnellingen |
| **Krukas** | Shimano - kettingring 34T |
| **Wielstel** | Mavic - E-XA Drifter 29” x 30 mm voor - 27,5” x 35 mm achter |
| **Stem** | Ducati Design CNC aluminium Stem oversized |
| **Stuur** | Renthal - Carbon FATBAR 780 mm oversize diameter 35 mm - rise 20 mm |
| **Grip** | Ducati Design Lock |
| **Voorband**  | Maxxis Minion DHF 29x2.6 EXO+, 3C, TR, Maxx Terra |
| **Achterband**  | Maxxis Minion DHR II 27,5x2.8 EXO+, 3C, TR, Maxx Terra |
| **Zadelpen**  | Raceface Turbine Aeffect R druppelpen (120 - 150 mm) |
| **Zadel** | Ducati Design |
| **Pedalen** | Platte aluminium pedalen |
| **Gewicht** | 22.5 Kg (Maat M zonder pedalen) |
| **Maten** **Prijs** |  S - M - L - XL**6.280 €** incl. BTW en afleveringskosten. |