**Monster**

**Motorblok**

Testatretta 11°, V2 - 90°, 4 kleppen per cilinder, Desmodromisch klepmechanisme, vloeistof gekoeld.

**Cilinderinhoud**

937 cc

**Vermogen**

111 pk @ 9,250 tpm

**Koppel**

93 Nm @ 6,500 tpm

**Frame**

Aluminium gelegerd voorframe

**Voorvering**

Ø 43 mm usd vork

**Voorband**

Pirelli Diablo Rosso III 120/70 ZR17

**Achtervering**

Progressieve link systeem, preload verstelbare monoshock, aluminium dubbelzijdige achterbrug

**Achterband**

Pirelli Diablo Rosso III 180/55 ZR17

**Voorrem**

2 x Ø 320 mm semi-zwevende schijven, radiaal gemonteerde Brembo M4.32 monobloc r

4-zuiger remklauwen, radiale hoofdremcilinder, Cornering ABS.

**Achterrem**

Ø 245 mm schijf, Brembo 2-zuiger zwevende remklauw, Cornering ABS

**Drooggewicht**

166 kg

**Rijklaar gewicht**

188 kg

**Zithoogte**

820 mm

800 mm (accessoire verlaagd zadel)

775 mm (accessoire verlaagd zadel+ lage veringsset)

**Inhoud brandstoftank**

14 l

**Veiligheidsuitrusting**

Rijmodi, Powermodi, Cornering ABS, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control, Daytime Running Light

**Standaarduitrusting**

Ducati Quick Shift, Ducati Power Launch, 4,3" TFT-kleurendisplay, Full LED-koplamp en verlichtingssysteem, Dynamische richtingaanwijzers, USB-aansluiting.

**Klaar voor**

Ducati Multimedia Systeem, Verwarmde handgrepen

**Emissies en verbruik**

Euro 5 Norm Standard - CO₂ Emissies n/a - Verbruik n/a

**Prijs**

**13.390 € Ducati Red** incl. BTW/BPM en kosten rijklaar maken.

**13.590 € Dark Stealth / Aviator Grey** incl. BTW/BPM en kosten rijklaar maken.

\*Alleen voor landen waar de Euro 5-norm van toepassing is.