Testatretta 11°, L-Twin cilinders, 4 kleppen per cilinder, Desmodromisch kleppenstelsel,

vloeistofgekoeld.

**19.690 €**

**Prijs**

**Verkoopprijs (incl. BTW en BPM)**



937 cc

**Cilinderinhoud**

**Motorblok**

Euro 5 Standard - CO₂ Emissies 133 g/km – Verbruik 5.6 l/100 km

**Emissies en verbruik**

Ducati Multimedia Systeem (DMS), Antidiefstal systeem, Navigatie per bocht via de app, mistlichten, verwarmde handvatten

21 l

875 mm

202 kg

Pirelli Scorpion Rally STR 150/70 R18 M/C 70V M+S TL

KYB monoshock verstelbaar in compressie, terugverend en standaard, aluminium dubbelzijdige achterbrug

Pirelli Scorpion Rally STR 90/90 - 21 M/C 54V M+S TL (A)

KYB Ø46 upside-down vork, verstelbaar in compressie, terugverend en standaard

110 pk @ 9,250 tpm

**DesertX**

**Vermogen**

**Koppel**

92 Nm @ 6,500 tpm

**Frame**

Buisvormig stalen trellis frame

**Voorvering**

**Voorband**

**Achtervering**

**Achterband**

**Voorrem**

2 x Ø 320 mm semi-zwevende schijven met aluminium rand, radiaal gemonteerde Brembo remklauwen, Bosch Cornering ABS

**Achterrem**

Ø 265 mm schijf, Brembo zwevende remklauw, Bosch Cornering ABS

**Drooggewicht**

**Rijklaar gewicht**

223 kg

**Zithoogte**

**Inhoud brandstoftank**

**Veiligheidsuitrusting**

Ducati Safety Pack (Cornering ABS, Ducati Traction Control)

**Standaarduitrusting**

Riding Modes, Power Modes, Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake Control (EBC), Ducati Quick Shift up/down (DQS), Cruise control, volledig LED verlichting systeem, DRL, Ducati brake light (DBL), USB power aansluiting, 12V aansluiting, zelf uitschakelende richtingaanwijzers, Stuurdemper

**Klaar voor**

\*Alleen voor landen waar de Euro 5-norm van toepassing is.